|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
|  | Контейнер для хранения УФМС Шанс-5 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания должны храниться в специально предназначенных для этого контейнерах. Контейнеры крепятся к стене как горизонтально, так и вертикально и имеют для этого специальные отверстия.  Характеристики:  Вместимость: 5 самоспасателей «Шанс», 4 самоспасателя «ГДЗК».  Изготовлен из стали, толщиной 0,8-1 мм.  Габариты: 630х194х163 мм.  Масса: 3 кг.  В комплекте:  - 2 ключа;  - пломба из пластика, которая сама затягивается;  - 2 наклейки «Место выдачи СИЗ» и порядок надевания самоспасателя. | штук | 5 |
|  | Самоспасатель ГДЗК-У Премиум | предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  Режим эксплуатации:  от 0° до +60°С для защиты от токсичных продуктов горения;  от -40° С до +60°С для защиты от ОХВ и радиоактивных веществ.  Сохраняет защитные свойства после воздействия температуры +200°С в течение 1 мин, кратковременного воздействия открытого пламени с температурой 800+50°С в течение 5 сек и теплового потока плотностью 8,5+0,5 кВт/м2 в течение 3 мин.  обеспечивает защиту:  40 минут при эвакуации из помещений во время пожара;  20 минут при эвакуации из аварийной зоны на промышленных предприятиях.  Состав:  Защитный капюшон, снабженный смотровым окном, регулируемым оголовьем и эластичным шейным обтюратором, подмасочник с клапаном выдоха, фильтрующе-поглощающая коробка, герметичный пакет, вложенный в сумку с поясным креплением.  Технические характеристики:  Размер лицевой части: универсальный.  Класс фильтра: 1/2/3.  Марка фильтра: A/B/E/K/HgP3/NOP3/СО/SX/P.  Max. время защитного действия: 40 мин.  Масса без сумки: 700 г.  Гарантийный срок хранения: 6 лет. | штук | 17 |

**Проведение закупки планируется осуществить неконкурентным способом. По итогам сбора предложений договор будет заключен с лицом, предложившим наименьшую стоимость товара.**

В предложении прошу указать:

1. Характеристики предлагаемого товара по всем пунктам настоящего запроса (технического задания), или приложить документ на товар (паспорт/сертификат качества или выписку из технических условий, содержащую информацию по всем пунктам запроса), а также указать, что товар являетсяновым, год выпуска не ранее года поставки, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц ине являющимся выставочным образцом.
2. Завод-изготовитель.
3. Отпускную цену товара (**с учетом максимальной скидки),** включая стоимость тары и упаковки; комплекта документов; дополнительной комплектации; транспортных затрат (связанных с доставкой до места поставки); страхования; уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов; других платежей, с учётом НДС.
4. Условия платежа*:* в течение 15 календарных дней с момента получения товара Покупателем.
5. Срок поставки товара 60 календарных дней от даты подписания сторонами договора поставки или даты гарантийного письма на согласование сделки по счету. Возможна досрочная поставка.
6. Способ доставки и место передачи товара:

При доставке автотранспортом - Терминал/склад ТК в г. Красноярске.